|  |  |
| --- | --- |
| sline_150-40.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/EAC-black-on-white.gif |

**Детектор**

**Электромагнитных Излучений**

**HT-M2.**

Руководство Пользователя

|  |
| --- |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ** |

Перед началом работы установите стандартную 9В батарейку. Для влючения детектора электромагнитных излучений нажмите кнопку «POWER». C помощью кнопки «LIGHT/ZERO» обнулите значения на дисплее – появится символ «0». Значения полученных измерений можно сохранять в памяти прибора. При повторном нажатии кнопки «POWER» детектор выключится.

Необходимо контролировать уровень возможных электромагнитных излучений в быту. Постоянное, чрезмерное действие электромагнитного излучения негативно влияет на здоровье людей, особенно беременных женщин, и увеличивает вероятность заболевания некоторыми болезнями. Данный детектор является портативным бытовым прибором, позволяющим в течение нескольких минут обнаружить электромагнитное излучение.

|  |
| --- |
| **ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ** |

* Цифровой LCD дисплей;
* Светозвуковой индикатор красного цвета степени опасности излучения;
* Эргономичный дизайн;
* Долгий срок службы элементов питания (более 1 года);
* Отсутствие необходимости повторной калибровки;
* Высокая степень чувствительности;
* Высокая точность и надежность прибора.

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Калибровка:Диапазон измерений:Максимальные показания:Точность:Элементы питания:Срок службы элемента питания: | 2450МГц0-9.99мВт/см25.0мВт/см2±1дБ9В батарейка1 год |

|  |
| --- |
| **ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ** |

Включите детектор, расположите его на расстояние 2 дюймов (около 5 см.) от объекта, уровень электромагнитного излучения которого необходимо измерить. На дисплее отобразится значение уровня излучения. Нажмите кнопку «МАХ», максимальное значение сохранится в памяти прибора.

|  |
| --- |
| **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата продажи  | Штамп магазина |